# PDF Bedienungsanleitung Ecoline

### Einschalten und Aufheizen

1. Überlaufrohr einsetzen und ganz runter drücken, sodass der Wascharm hinüber fahren kann ohne hängen zu bleiben
2. Die Tür schließen und Ein-/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten
3. Maschine schaltet sich ein und füllt sich mit Wasser (ca.3-4min) Aufheizphase beginnt (ca. 45-60 min) je nach Wassereinlauftemperatur
4. Sobald der Boiler (links) aufgeheizt ist, wird der Tank (rechts) aufgeheizt
5. sobald der Tank eine Temperatur von 50 Grad hat, kann losgespült werden

### Spülvorgang

1. Korb reinschieben, Tür schließen, danach Programm auswählen (kurz, mittel, lang)
2. Entsprechendes Spülprogramm durch 1 Sekunde drücken der Taste aktivieren, LED leuchtet auf
3. Sobald der Spülvorgang beendet ist, geht die LED aus. Tür öffnen, Korb herausschieben und trocknen lassen

### Ablassen

1. Tür öffnen, Überlaufrohr entfernen
2. Bei geöffneter Tür die Spülprogrammtaste kurz für 3 Sekunden gedrückt halten
3. LED blinkt und der Abpumpvorgang startet
4. Filtersieb reinigen und wieder einsetzen. Überlaufrohr wieder einsetzen

### Reinigen

1. Schraube lösen, Klarspülarm entfernen
2. Zweite Schraube lösen und den Hauptwascharm entfernen
3. Beim Einsetzen die Düsen nach oben richten
4. Oben genau so, nur, dass die Düsen nach unten zeigen
5. Filtersieb und Überlaufrohr entnehmen, säubern und wieder einsetzen

### Salz nachfüllen und regenerieren

1. Die Maschine ist an und die LED der Salzmangelanzeige leuchtet
2. Salzbehälter mithilfe eines Trichters mit dem Spezialsalz befüllen
3. Grobes Spezialsalz für Spülmaschinen verwenden und anschließend den Deckel wieder aufschrauben
4. Überlaufrohr entfernen
5. Bei geöffneter Tür die Spülprogrammtaste „mittel“ für 3 Sekunden gedrückt halten, bis die LED blinkt und die Tür anschließend schließen
6. 20min Regenerationsdauer
7. Sobald die LED erlischt, ist das Regenerationsprogramm beendet. Tür öffnen und das Überlaufrohr wieder einsetzen